Конструкции деревянного дома

1 Фундамент — незаменимым этапом при любом из видов строительства всегда являлось создание основы здания, фундамента. Принимая на себя всю нагрузку стен и крыши, он требует основательного подхода к его установке. В зависимости от типа дома, его стен, дизайна и пожеланий клиента можно подобрать свайную либо столбчатую основу для дома из деревянных брусьев. Также важно помнить, принимая на себя весь вес постройки, фундамент передает нагрузку на грунт. Для чего важно знать его свойства. Учитывая физико-механические особенности почвы можно обеспечить надежность постройки.

2 Обвязочные венцы — после установки фундамента нужно начать устанавливать основу для пола дома. Самые нижние брусья, выложенные в один или два ряда, устанавливают для лагов пола. В данном случае отлично подойдет и не строганный лес размером в 10*15 см, 15*15 см или 15*20 см. Самое интересное – это установка угловых соединений брусьев. Для большей надежности здания концы брусьев обрубаются в пол дерева и закрепляются обвязочными венцами.

3 Лаги пола — перед тем как начать установку лагов пола необходимо подготовить брусья. Это будет несущая основа для цокольного покрытия. Для этого отлично подойдут балки с прямоугольным сечением из сосны или ели. Размер балок может быть 5*15 см или 10*15 см с шагом до 75 см. Таким образом, будет установлено перекрытия между помещением и холодным подпольем.

4 Черновой пол — несмотря на природные свойства дерева, необходимо дополнительно утеплить помещение специальными средствами изоляции от ветра и пара. Для этого нам понадобятся ниши для утеплителя, уложенные на черновом полу. Для этого нам понадобятся брусья с сечением 5*5 см, которые будут прибиты к нижней части балок пола. Далее переходим к укладке изоляционных материалов. Больше всего успели себя зарекомендовать свойства влаго- и теплоизоляционные базальтовые маты производства Rockwool, рулоны утеплителя от URSA или всем известный ISOVER. Толщина утеплителя может быть от 5*15 см до 5*20 см. Поверх этого слоя также дополнительно укладывают изоспан и пергамин.3

5 Чистовой пол — утеплив помещение можно приступить к укладке чистового пола, основой которого послужит шпунтованная доска. Толщина этих сухих досок должна быть 2,8*3,6 см.

6 Внешние стены — для поднятия внешних стен дома отбирают брусья особого профиля с различным сечением. Это могут нагели из твердых пород дерева с прямоугольным или округлым сечением. В зависимости от дизайнерских решений клиента можно подобрать крепление стык в стык, в пол дерева или крепление в виде коренного шипа. Закрепить углы следует при помощи строительных гвоздей размером 20-25 см, одновременно утепляя щели льноджутовым полотном. При этом утоплять гвозди необходимо на 1,5*2 см.

7 Внутренние перегородки — для возведения стен внутренних комнат обычно используют брусья прямого профиля из леса хвойных пород размером 10*15 см на каждое ребро. Для того чтобы облегчить задачу обработки и надежности постройки следует отобрать брусья из леса зимней заготовки, менее всего подверженной усушке и в которой меньше влаги. Такое дерево легко обработать, оно не подвергается короблению и не гниет. Внутренние перегородки устанавливаются со стыковкой с внешними стенами с врезкой на 4-5 см.

8 Стропила — отметим, что в данном случае предполагается строительство деревянного дома с дополнительным этажом-мансардой. Поэтому стропила для этого будут состоять из деревянных брусьев в 5-15 см и 5*10 см. Установка стропильной системы производится в виде ригеля, т.е. сначала укладывается горизонтальная стяжка, затем вертикальные укосины. Это послужит для потолка верхней балкой, а укосины станут основой для стен мансарды.
В качестве перекрытия между этажами дома под стропила устанавливается доска, которую через параизоляцию дополнительно подшивают к потолку. Также необходимо утеплить полы второго этажа и сверху уложить шпунтованные доски пола.

9 Порешетник — после того, как решается не менее важный вопрос с выбором материала покрытия крыши, можно приступать к установке порешетника сруба. Если предполагается металлическая кровля крыши, обрешетку дома обеспечивают гидроизоляционным покрытием толщиной в 2 см. Материал прибивают через брусок 5*5 см, соблюдается расстояние между каждым бруском в 30-35 см. При выборе мягкой кровли специалисты советуют плиты ОСП, устанавливаемые для сплошного порешетника. Этот материал отлично защищает лес от влаги.

10 Кровля — установив несущую основу крыши, переходим к укладке крыши. На данном этапе важно помнить, что кровля является не только защитным укрытием дома, но и играет важную роль в дизайне экстерьера. Выбор стоит между металлической и гибкой битумной черепицей от российских и финских производителей
Зачастую решающую роль в создании облика дома играет именно крыша. Крутые и высокие поверхности крыши не задерживают осадки, что облегчает уход и обеспечивает долговечность кровли. Однако такая крыша требует больших затрат на материалы. Мы всегда выступаем за оптимальное соотношение экономичности, надежности и эстетичности работы. Поэтому в качестве идеального решения можем предложить ондулин. Это долговечность, большая водонепроницаемость и звукоизоляция, что является ключевым при осадках. Материал легок по массе ( один лист вести 6 кг) и оказывает небольшую нагрузку на стропильную систему. Установка не требует дополнительных решений, а цветовая гамма настоящая находка для дизайнеров.

11 Мансарда — дополнительное жилое пространство, интересная планировка дома и экономичность – вот главные достоинства мансарды. В сравнении с постройкой второго этажа, это требует меньше материалов и означает меньшую нагрузку на стены и фундамент.
При установке мансарды необходимо выбрать форму крыши. По желанию клиента можно установить прямую двускатную или ломанную форму. Первый вариант предполагает пространство мансарды в форме кунга. Тогда как выбор второго варианта позволяют получить равные поверхности, и комната не сужается к потолку. Этот вариант больше подходит для использования мансарды как чердака.

12-13 Окна и двери — наконец переходим к вопросу установки окон и дверей нашего дома. Материалом неизменно остается дерево. Деревянные окна (1*1,2 м) изготавливаем с открывающейся фрамугой и оснащаем форточкой. Для большей теплоизоляции применяем двойное остекление. Главную парадную дверь дома для безопасности выбираем металлическую, а межкомнатные можно изготовить из дерева (0,8*2 м). Оконные и дверные проемы оснащаются ройками в виде бруса 5*5 см. Украшаем окна и двери наличником, завершаем дизайн плинтусом на внутренних углах, и можно сдавать дом в эксплуатацию.

14 Балясины — устанавливая лестницы в деревянном доме, не стоит отходить от общей темы дерева. Тем более, деревянные лестницы, украшенные фигурными балясинами, смотрятся очень богато и красиво. Дерево легко поддается обработке. Поэтому балясинам можно придать любую форму и нанести любой узор.
В сравнении с обычными перилами, балясины смогут отлично дополнить интерьер дома. По своей конструкции это больше элемент дизайна, нежели несущим элементом. Особенно если задумывалась определенная тематика дизайна, украшенные соответствующим рисунком и формой, балясины подчеркнут эту идею.

15 Утепление урса и изовер — давно прошло время, когда зимой жители деревянных избушек надеялись на тепло печей. Сегодня печи заменили различными обогревателями кондиционерами. Но важную роль в этом играют специальные материалы, призванные удерживать тепло в помещении.
Такие утеплители, помимо природных качеств дерева отлично способны сохранять микроклимат в доме и защитить его жителей от холода и сквозняков. Утепление урса и изовер, которое по иному называют минеральной ватой, может подойти для утепления и звукоизоляции любых помещений. Улучшенные качества звукоизоляции и теплоизоляции URSA и ISOVER — на сегодняшний день наиболее экономичные способы сохранения тепла в доме.

16 Лестница в деревянном доме — устанавливая лестницы в деревянном доме, не стоит отходить от общей темы дерева. Тем более, деревянные лестницы, украшенные фигурными балясинами, смотрятся очень богато и красиво. Дерево легко поддается обработке. Поэтому балясинам можно придать любую форму и нанести любой узор.
В сравнении с обычными перилами, балясины смогут отлично дополнить интерьер дома. По своей конструкции это больше элемент дизайна, нежели несущим элементом. Особенно если задумывалась определенная тематика дизайна, украшенные соответствующим рисунком и формой, балясины подчеркнут эту идею.

